Data/hora: 16/06/2024 17:07:16

Provedor de dados: 	64	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação ergonômica de uma colhedora de cana-de-açúcar	
Autores: 	Silva,Carla Bento da; Volpato,Carlos Eduardo Silva; Andrade,Luis Antônio de Bastos; Barbosa,Jackson Antonio.	
Data: 	2011-02-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Ergonomia; Colheita mecânica; Saccharum spp.	
Resumo: 	Objetivou-se, no presente trabalho, realizar uma avaliação ergonômica de uma colhedora de cana-de-açúcar, localizada no município de Barra Bonita, estado de São Paulo, em janeiro de 2007. A avaliação ergonômica foi conduzida em uma colhedora de cana-de-açúcar que apresentou produtividade de 831,84 ton dia-1 na safra de 2006/2007, com base no manual Ergonomic Guidelines for Forest Machines (Skogforsk, 1999), segundo o qual os itens avaliados são distribuídos em cinco classes: A, B, C, D ou 0 (zero ). A melhor classificação ergonômica da colhedora foi atribuída aos itens visibilidade ampla, assento do operador e controle de clima na cabine. os itens cabine, iluminação, controles e operação da máquina, ruído e manual do operador foram classificados como C. o item exaustão de gases e poeiras foi incluído na classe D. O pior item avaliado foi a visibilidade da soqueira, sendo classificado com zero. Assim, a avaliação ergonômica global resultou numa classificação como C, indicando a possibilidade de um trabalho produtivo, desde que pequenas alterações em seu planejamento sejam ajustadas.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542011000100023	
Editor: 	Editora da Universidade Federal de Lavras	
Relação: 	10.1590/S1413-70542011000100023	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência e Agrotecnologia  v.35 n.1 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess