Data/hora: 04/06/2024 07:32:53

Provedor de dados: | 64
País: | Brazil
Título: | Determinação da topografia de uma fruta pela técnica de moiré de sombra com multiplicação de franjas
Autores: | Lino,Antonio Carlos Loureiro; Fabbro,Inácio Maria Dal.
Data: | 2004-02-01
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Técnicas de moiré; Moiré de sombra; Perfilometria; Frutos.
Resumo: | As técnicas de moiré (TM) são um conjunto de técnicas, baseadas no fenômeno de moiré, mais comumente utilizadas em perfilometria, devido à sua simplicidade e rapidez de medição. O fenômeno de moiré consiste na interferência causada pela sobreposição de duas estruturas periódicas (retículos), sendo a TM de sombra com multiplicação de franjas mais sensível que os métodos tradicionais, além de diminuir os efeitos da diferença de iluminação na superfície do objeto em estudo. Objetivou-se com este trabalho gerar um Modelo Digital de Elevação (MDE) de uma pêra pela TM de sombra com multiplicação de franjas e compará-lo a um outro modelo gerado a partir de um scanner 3D. Para este trabalho, foram utilizados um modelo de uma pêra, em escala 1:1, confeccionado em parafina e um esquema experimental constituído de um retículo de moiré, iluminador e câmera fotográfica digital. Pelos resultados, verifica-se uma alta correlação entre os MDE obtidos pelos dois métodos. A TM de sombra com multiplicação de franjas gerou um MDE que reproduz satisfatoriamente a topografia da pêra.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000100016
Editor: | Editora da Universidade Federal de Lavras
Relação: | 10.1590/S1413-70542004000100016
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência e Agrotecnologia  v.28 n.1 2004
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess