Data/hora: 10/06/2024 03:35:54

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Metodologia para o cálculo dos módulos de elasticidade longitudinal e transversal em vigas de madeira de dimensões estruturais	
Autores: 	Christoforo,André Luis; Ribeiro Filho,Sérgio Luiz Moni; Panzera,Túlio Hallak; Lahr,Francisco Antonio Rocco.	
Data: 	2013-04-01	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Madeira; Teoria de vigas; Módulo de elasticidade.	
Resumo: 	Este trabalhou objetiva apresentar uma metodologia analítica para o cálculo dos módulos de elasticidade longitudinal (E) e transversal (G) em vigas de madeira de dimensões estruturais, segundo o emprego das teorias de vigas de Euler Bernoulli e Timoshenko, sendo utilizado o ensaio de flexão estática a três pontos. As madeiras testadas foram o Pinus elliottii e a Corymbia citriodora. Os resultados encontrados relevaram ser o módulo de elasticidade longitudinal 18,70 vezes superior ao módulo transversal do Pinus elliottii e 21,2 superior ao módulo transversal do Corymbia citriodora, sendo estes compatíveis quando comparada a relação entre E e G estabelecida pela norma Brasileira ABNT NBR 7190:1997 (Projeto de Estruturas de Madeira), que define ser o módulo de elasticidade longitudinal vinte vezes superior ao transversal.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000400008	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782013000400008	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.43 n.4 2013	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess