Data/hora: 11/06/2024 14:59:26

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Erosividade e características da chuva correlacionadas com perdas de solo em Alagoinha - PB	
Autores: 	Nascimento,Clístenes Williams Araújo do; Chaves,lede de Brito.	
Data: 	1996-12-01	
Ano: 	1996	
Palavras-chave: 	Erosão de solo; Energia cinética de chuvas.	
Resumo: 	Visando estabelecer o parâmetro da chuva quemelhor expresse a sua capacidade potencial de causar erosão, foram estudadas, para o período de 1981 a 1989, correlações lineares simples entre 13 características da chuva e as perdas de solo provocadas por erosão hídrica em solo classificado como Terra Roxa Estruturada localizada na Estação Experimental de Alagoinha, Paraíba, pertencente a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba. As características da chuva testadas como estimadores da erosividade foram: quantidade de chuva;energia cinética total; segmentos de chuva com energia cinética igual ou superior a 25 mm/h; intensidades máximas de chuva em 5, 10, 15, 30 e 60 minutos; produto da energia cinética total pelas intensidades máximas em 5, 10, 15, 30 e 60 minutos. As correlações obtidas indicam que a característica da chuva produto da energia cinética total pela intensidade máxima em 15 minutos é a que melhor se correlaciona com as perdas de solo na região em estudo; entretanto, não houve diferença significativa entre as características produto da energia cinética total pela intensidade máxima em 15 minutos e produto da energia cinética total pela intensidade máxima em 30 minutos. O valor médio anual para a precipitação em Alagoinha - PB no período de 1981 a 1989 foi de 3423 MJ.mm/ha.h.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781996000300011	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84781996000300011	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.26 n.3 1996	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess