Data/hora: 29/05/2024 08:40:23

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Variação da regulagem no perfil transversal de aplicação com distribuidores centrífugos
Autores: | Farret,Isaias Salim; Schlosser,José Fernando; Durigon,Reges; Werner,Valmir; Knob,Marcelino.
Data: | 2008-10-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Distribuidor a lanço; Uniformidade de aplicação; Coeficiente de variação.
Resumo: | Os distribuidores centrífugos revolucionaram a tecnologia de aplicação de produtos sólidos na agricultura por apresentarem grande capacidade de campo operacional e pela grande amplitude de dosagens que consegue aplicar. No entanto, este equipamento apresenta alguns inconvenientes, como a dificuldade em aplicar homogeneamente o material na largura de trabalho utilizada, mesmo com uma aparente facilidade de regulagem. O objetivo deste trabalho foi comparar tratamentos relacionados a regulagens operacionais buscando equilibrar e uniformizar o perfil transversal de distribuição, com a maior capacidade de campo operacional, para os diferentes produtos sólidos. A máquina avaliada foi um distribuidor centrífugo de produtos sólidos bidisco. Os resultados nos levam a concluir que as velocidades média e alta da esteira transportadora para a distribuição de calcário e a velocidade baixa para a distribuição de aveia fornecem uma ampla e suficiente faixa de dosagens com a variação de abertura da comporta dosadora. O aumento da vazão e do adiantamento da posição das aletas possibilita maior capacidade de campo operacional ao conjunto mecanizado, pela possibilidade de operar com maior largura útil de aplicação e maior velocidade de deslocamento. A largura máxima recomendada de aplicação foi de 13,5 metros para o calcário e para a aveia.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000700013
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782008000700013
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.38 n.7 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess