Data/hora: 02/06/2024 03:49:05

Provedor de dados: 	Ciência Rural	
País: 	Brazil	
Título: 	Método alternativo para a determinação da densidade de partículas do solo: exatidão, precisão e tempo de processamento	
Autores: 	Gubiani,Paulo Ivonir; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel.	
Data: 	2006-04-01	
Ano: 	2006	
Palavras-chave: 	Metodologia; Propriedades físicas do solo; Densidade; Massa específica aparente.	
Resumo: 	A densidade de partículas (Dp) de solos tem sido determinada predominantemente pela medição do volume de sólidos via deslocamento de líquidos e normalmente usa medidas volumétricas para essa quantificação. A etapa de medição do volume apresenta imprecisão, necessita de tempo para total escoamento de líquidos e é a etapa mais demorada. O objetivo deste trabalho foi substituir a etapa de medição de volume de líquido deslocado pela pesagem da massa do líquido deslocado e apresentar um método alternativo de medição da Dp. A Dp foi determinada em 60 amostras de solos de diferentes texturas e teores de matéria orgânica, pelo método do balão volumétrico (MBV) padrão e pelo método modificado (MBVmod), estimando-se a exatidão, precisão e tempo de processamento. As médias de Dp foram similares pelos dois métodos, porém o MBVmod apresenta maior precisão e menor tempo de processamento.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000200049	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782006000200049	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.36 n.2 2006	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess