Data/hora: 29/05/2024 06:47:03

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Desenvolvimento de metodologia para previsão do fenômeno de vibrações decorrentes da interferência entre eixos de um trator com tração dianteira auxiliar (TDA)	
Autores: 	Schlosser,José Fernando; Márquez,Luis; Linares,Pilar.	
Data: 	2001-12-01	
Ano: 	2001	
Palavras-chave: 	Tração dianteira auxiliar; Galope; Tratores.	
Resumo: 	Foi desenvolvido um ensaio de campo com o objetivo de avaliar as condições da ocorrência do fenômeno do "galope" do trator, que consiste em vibrações de baixa freqüência e grande amplitude. Este fenômeno físico é muito comum nos tratores de tração integral, principalmente nos que possuem pneus de diferentes diâmetros no eixo dianteiro e traseiro. Para provocar o "galope", determinaram-se diferentes condições de distribuição de peso, pressão interna dos pneus e da magnitude da carga na barra de tração. Ao final dos ensaios, determinaram-se as condições de ocorrência do fenômeno por meio de uma metodologia bastante simples em função dos raios dos pneus. O método utilizado para a determinação das condições de ocorrência do galope foi plenamente satisfatório, pois pôde prever com bastante precisão as condições em que iria ocorrer o fenômeno.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782001000600011	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782001000600011	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.31 n.6 2001	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess