Data/hora: 10/06/2024 04:04:24

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Condição de contorno para calibração de reflectômetro usado paramedição de água no solo
Autores: | Gubiani,Paulo Ivonir; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel; Gelain,Neiva Somavila.
Data: | 2015-08-01
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Medição de água no solo; Reflectometria; Constante dielétrica.
Resumo: | A reflectometria no domínio do tempo (TDR, na sigla em inglês) é uma técnica indireta usada para estimar o conteúdo de água do solo (θ) em função de sua constante dielétrica aparente (Ka). Neste estudo, o objetivo principal foi investigar as consequências de se incluir ou não medidas de Kaem água, na elaboração da curva de calibração do TDR. Foram avaliados horizontes de solo com 0,13kg kg-1, 0,23kg kg-1 e 0,64kg kg-1de argila. Para cada horizonte, a Ka foi medida em amostras desde solo seco até solo saturado. Adicionalmente, a Ka foi medida apenas em água. As medições foram feitas usando-se cabos coaxiais RGC58, 50 Ohm e sensor dupla haste metálica de 19cm. Para cada horizonte, foram formados dois conjuntos de dados com θ e Ka, um com e outro sem as medidas de Ka em água. Em cada conjunto, foi ajustada uma equação polinomial de terceiro grau, estimando θ em função de Ka. Com a inclusão das medidas de Ka em água, o polinômio de terceiro grau se ajustou melhor ao extremo saturado e preveniu erros na estimativa de θ. Como não há garantia de que as medidas de Ka de campo não serão maiores que as medidas de Ka das amostras saturadas em laboratório, recomenda-se a inclusão de medidas de Ka em água para obtenção da curva de calibração. Sem esse procedimento e sem verificação de campo das medidas de Ka, erros na estimativa de θ da ordem de 0,1m3 m-3podem ocorrer facilmente.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000801412
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/0103-8478cr20140907
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.45 n.8 2015
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess