Data/hora: 12/06/2024 16:57:38

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Dureza Rockwell da madeira de três espécies amazônicas submetidas a ensaios de apodrecimento acelerado
Autores: | Stangerlin,Diego Martins; Costa,Alexandre Florian da; Pastore,Tereza Cristina Monteiro; Garlet,Alencar.
Data: | 2013-04-01
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Biodeterioração; Podridão branca; Podridão parda; Madeira tropical; Qualidade da madeira.
Resumo: | Objetivou-se avaliar o emprego de ensaios de dureza Rockwell na caracterização da biodeterioração das madeiras de Simarouba amara (marupá), Cariniana micrantha (jequitibá) e Dipteryx odorata (cumaru), submetidas ao ataque dos fungos apodrecedores Trametes versicolor (podridão branca) e Gloeophyllum trabeum (podridão parda). Para tanto, corpos de prova de cada espécie amazônica foram submetidos a ensaios de apodrecimento acelerado, de acordo com a ASTM D2017 (2005), durante 20 semanas. A caracterização da dureza Rockwell foi realizada semanalmente até a 4ª semana e, posteriormente, a cada duas semanas, até a 20ª semana. Adicionalmente, foram determinadas as perdas de massa, conforme critérios estabelecidos pela ASTM D2017 (2005). Quanto aos resultados, destaca-se que a dureza Rockwell pode ser empregada como ferramenta principal na caracterização da biodeterioração da madeira, sendo sensível na predição dos estágios iniciais. Dentre as madeiras amazônicas, o cumaru apresentou a maior resistência natural aos fungos apodrecedores. Com relação aos fungos, a podridão parda atacou mais intensamente as três madeiras amazônicas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000400010
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782013005000022
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.43 n.4 2013
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess