Data/hora: 10/06/2024 03:32:38

Provedor de dados: | Ciência Rural
País: | Brazil
Título: | Estrutura funcional de uma semeadora de tração humana
Autores: | Stefanello,Giusepe; Machado,Antônio Lilles Tavares; Reis,Ângelo Vieira dos; Machado,Roberto Lilles Tavares; Morais,César Silva de.
Data: | 2014-09-01
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Projeto de máquinas; Semeadora manual; Máquinas agrícolas.
Resumo: | O milho e o feijão são semeados em praticamente todas as pequenas unidades familiares de produção, normalmente, em sistema convencional de cultivo. Há interesse no sistema de semeadura direta, porém não estão disponíveis semeadoras adequadas às suas necessidades. As semeadoras manuais, utilizadas por esses agricultores, inclusive para semeadura direta, possuem restrições de capacidade e de desempenho operacional, além de problemas ergonômicos. É necessário o desenvolvimento de máquinas desse porte, que garantam maior qualidade na operação de semeadura dessas culturas. O objetivo do presente trabalho foi estabelecer a estrutura funcional de uma semeadora puncionadora de tração humana para semeadura direta de milho e feijão. Foi aplicada uma metodologia sistemática, contemplando análise de especificações, identificação de restrições e estabelecimento das estruturas funcionais em diagrama de blocos. Foi eleita a estrutura funcional de empurrar com um dosador e múltiplos abridores de solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000901583
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/0103-8478cr20130020
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.44 n.9 2014
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess