Data/hora: 13/06/2024 22:09:38

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Distribuição da calda na cultura da Videira por turboatomizador com diferentes configurações de pontas	
Autores: 	Balan,Marcelo Gonçalves; Abi Saab,Otavio Jorge Grigoli; Sasaki,Enio Hyroyuki.	
Data: 	2006-06-01	
Ano: 	2006	
Palavras-chave: 	Assistência de ar; Cobertura; Pontas de pulverização.	
Resumo: 	As variedades de uva fina de mesa são susceptíveis a doenças. Em virtude disso o controle é responsável pela maior parte do custo de produção. Visando a diminuir os desperdícios, a contaminação e a criação de resistência, a tecnologia de aplicação de agrotóxicos é de suma importância neste processo. Este trabalho teve como objetivos avaliar a configuração de bicos e pontas de pulverização utilizada e propor outras mais adequadas à aplicação de agrotóxicos com turboatomizador em videira. Utilizou-se papel sensível à água para avaliar a cobertura em 16 pontos de amostragem da parreira. Foram observados pontos de acúmulo e de deficiência de cobertura da calda de pulverização. Com modificações na abertura e/ou fechamento dos bicos na barra de pulverização, com a utilização de pontas de pulverização do tipo jato plano ou com a mistura de pontas do tipo jato cônico vazio de diferentes vazões foi possível obter configurações mais adequadas para aplicação de agrotóxicos em videira com taxas de aplicação entre 250 a 400L ha-1.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000300003	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782006000300003	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.36 n.3 2006	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess