Data/hora: 09/06/2024 05:22:01

Provedor de dados: | Ciência Rural
País: | Brazil
Título: | Controle automático de registros de descarga com acionamento pneumático em unidades de armazenagem agrícola
Autores: | Andrighetto,Pedro Luís; Valdiero,Antonio Carlos; Souza,Maurício de.
Data: | 2008-12-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Engenharia agrícola; Máquinas agrícolas; Pós-colheita.
Resumo: | Este trabalho apresenta os resultados dos testes de um sistema de posicionamento pneumático usado no controle automático da abertura da gaveta dos registros de descarga. Esses registros são empregados para controlar o carregamento dos grãos por gravidade nos equipamentos de transporte nas unidades de beneficiamento e armazenagem de grãos, tais como os elevadores de caçamba e as correias transportadoras. Os experimentos permitiram avaliar o desempenho do posicionamento da gaveta de um protótipo de registro de descarga, acionada por um cilindro pneumático cuja posição é controlada por um controlador eletrônico do tipo ON-OFF. Nos testes mediu-se a resposta transitória da posição da gaveta a uma mudança em degrau no sinal de referência e foram avaliados o erro de posição, o sobrepassado e a velocidade. Os resultados mostraram a viabilidade do sistema no desempenho do controle da posição, na simplicidade do acionamento e no baixo custo, sendo uma alternativa para automação de instalações agroindustriais.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000900036
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782008005000017
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.38 n.9 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess