Data/hora: 07/06/2024 03:13:54

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Intervalo hídrico ótimo em um latossolo vermelho distroférrico sob diferentes sistemas de produção
Autores: | Serafim,Milson E.; Vitorino,Antônio C. T.; Peixoto,Paula P. P.; Souza,Cristiano M. A.; Carvalho,Daniel F. de.
Data: | 2008-12-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Integração lavoura-pecuária; Plantio direto; Água no solo.
Resumo: | Este trabalho teve o objetivo de caracterizar sistemas de cultivo quanto à qualidade estrutural do solo para o desenvolvimento de plantas por meio da determinação do Intervalo Hídrico Ótimo (IHO). O estudo foi realizado com amostras indeformadas de um Latossolo Vermelho distroférrico, sob os sistemas de cultivo convencional, direto e integração lavoura-pecuária, no município de Dourados - MS. Em cada sistema de cultivo, foram amostrados 28 pontos, nas camadas de 0-0,05 m, 0,05-0,10 m, e 0,10-0,20 m, totalizando 84 amostras por sistema, que foram utilizadas para a determinação da curva de retenção de água no solo, da curva de resistência do solo à penetração e da porosidade. No sistema de cultivo convencional e no direto, a menor limitação ao desenvolvimento radicular foi na camada de 0-0,05 m, e na integração, a limitação foi menor na camada de 0,10-0,20 m. Na camada de 0-0,05 m do convencional, o IHO foi igual à capacidade de água disponível. Nos sistemas direto e integração, a resistência à penetração foi limitante. A resistência à penetração foi o principal fator limitante do IHO na maioria das situações estudadas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400005
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162008000400005
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.28 n.4 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess