Data/hora: 16/06/2024 10:43:55

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Forças de atrito em silos verticais de paredes lisas em diferentes relações altura/diâmetro
Autores: | Lopes Neto,José P.; Nascimento,José W. B. do; Silva,Rafael C.
Data: | 2014-02-01
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Normas internacionais; Fundo plano; Excentricidade; Descarregamento; Silo cilíndrico.
Resumo: | Para desenvolver um projeto de silo, é necessário que fatores como o fluxo e cargas sejam criteriosamente avaliados. Portanto, como objetivo principal deste trabalho destacam-se a mensuração, a análise e a comparação com normais internacionais das forças de atrito nas paredes de um silo cilíndrico de fundo plano. Para a medição das forças de atrito, foram utilizados dois conjuntos de três células de carga e um sistema de aquisição de dados. O silo foi carregado concentricamente com areia seca e descarregado concêntrica e excentricamente a partir de duas excentricidades através de orifícios de 80 mm de diâmetro. Os resultados evidenciam que o modelo de silo-piloto é adequado para a medição das forças de atrito nas paredes e que os valores teóricos propostos pelas normas AS 3774 e DIN 1055 são mais adequados para representar as forças de atrito, tanto no descarregamento concêntrico quanto no excêntrico para todas as relações H/D estudadas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000100002
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162014000100002
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.34 n.1 2014
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess