Data/hora: 29/05/2024 06:00:12

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Sistema automatizado para coleta de dados de umidade relativa e temperatura do ar
Autores: | Palmieri,Anderson M.; Silveira,Luciano R. da; Miranda,Jarbas H.; Miranda,Késia O. da S.
Data: | 2014-08-01
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Sistema de aquisição de dados; Variáveis climáticas; Microcontrolador embarcado.
Resumo: | Algumas variáveis climáticas, tais como a temperatura do ar (T) e a umidade relativa do ar (UR) exercem grande influência sobre a produção agrícola. Uma vez combinadas adequadamente, podem resultar em incrementos quantitativos e qualitativos do produto final, o que as tornam indispensáveis no monitoramento e manejo dentro do ambiente de produção. A aquisição de dados é uma importante ferramenta que pode auxiliar nesse processo, resultando em maior eficiência e uso racional dos recursos. Desse modo, o presente trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados (SAD) compacto, na forma de um datalogger (de construção simples), para monitorar T e UR. Os dados provenientes dos sensores utilizados são gravados numa memória do tipo flash drive (USB removível), que é posteriormente conectada a um computador para interpretação dos dados via software. A fim de avaliar o desempenho do SAD, os dados registrados foram comparados com os dados de uma estação meteorológica convencional e de uma automatizada, apresentando valores de UR próximos em ambos os casos. Para T, a substituição do amplificador operacional é necessária. Dessa forma, o SAD desenvolvido apresenta-se viável inclusive para aplicações em campo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000400004
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162014000400004
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.34 n.4 2014
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess