Data/hora: 07/06/2024 08:15:28

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Degradação ambiental da bacia hidrográfica do rio Uberaba: uma abordagem metodológica
Autores: | Candido,Humberto G.; Galbiatti,João A.; Pissarra,Teresa C. T.; Martins Filho,Marcílio V.
Data: | 2010-02-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Sistema de informação geográfica; Geoprocessamento; Vulnerabilidade.
Resumo: | O presente estudo trata da avaliação da degradação ambiental da bacia do Rio Uberaba, situada no triângulo mineiro, com área de 241.904,30 ha, abrangendo os municípios de Uberaba, Veríssimo, Conceição das Alagoas e pequena porção de Planura. Neste estudo, foi produzido o mapa de degradação ambiental contendo quatro níveis: baixo, moderado, acentuado e severo. Os parâmetros utilizados nesta avaliação foram: vegetação, topografia, solo/geologia, potencial natural de erosão, mecanização, área agrícola, densidade populacional, pecuarização e área de conflito, aos quais foram atribuídos pesos. Para o nível de degradação "baixo", foram definidos valores ≤ 13 pontos. Para o nível "moderado", valores situados no intervalo de 14 a 16. Entre 17 e 19 pontos para o nível "acentuado", e o nível "severo" com valores ≥ 20 pontos. Este estudo consolida as consequências do uso inadequado das terras, não respeitando a sua aptidão natural. As áreas com nível moderado de degradação representam 47%, áreas de nível acentuado (48%), e severo (4%) representam 52%, o que revela indício muito forte no avanço da destruição dos recursos naturais. As áreas classificadas com nível baixo representam apenas 1%, bastante inexpressiva, destacando o descaso na preservação dos recursos naturais.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000100019
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162010000100019
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.30 n.1 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess