Data/hora: 09/06/2024 02:43:18

Provedor de dados: 	Engenharia Agrícola	
País: 	Brazil	
Título: 	Comparação de bancadas simuladoras do processo de semeadura em milho	
Autores: 	Jasper,Roberto; Justino,Altair; Morgado,Carlos B.; Dyck,Rogério; Garcia,Luiz C.	
Data: 	2009-01-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Velocidade de semeadura; Densidade de sementes; Nível do reservatório; Distribuição.	
Resumo: 	No sistema de disco perfurado horizontal, há cerca de 180 opções para a distribuição das peneiras de milho disponibilizadas pelas empresas produtoras de semente. A utilização de bancadas simuladoras do processo de semeadura tem sido a ferramenta empregada por empresas produtoras de sementes e discos para indicar a melhor opção para cada lote de sementes de milho. O objetivo deste trabalho foi avaliar a bancada simuladora do processo de semeadura em dois formatos, revestida com feltro e revestida com graxa. Os tratamentos foram efetuados com base no projeto de norma da ABNT (1996) e foram montados com as combinações das velocidades 3; 5; 7 e 9 km h-1; densidades 4,0; 4,8 e 5,6 sementes por metro e nível de sementes cheio, médio e ¼ do reservatório. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com dez repetições; cada repetição conteve o total de 75 sementes. O experimento foi dividido em duas partes: na primeira, todas as variáveis foram analisadas com esteira de borracha revestida de feltro; em seguida, a esteira foi revestida com uma camada de graxa para nova avaliação das variáveis. Foram avaliados os percentuais de espaçamentos falhos, múltiplos, aceitáveis e o coeficiente de variação. Concluiu-se que não houve diferença na utilização dos dois formatos de bancada simuladora do processo de semeadura.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400012	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162009000400012	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.29 n.4 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess