Data/hora: 05/06/2024 10:46:12

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Compostagem da fração sólida da água residuária de suinocultura
Autores: | Orrico Júnior,Marco A. P.; Orrico,Ana C. A.; Lucas Júnior,Jorge de.
Data: | 2009-09-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Coliformes; Temperatura; Redução de sólidos.
Resumo: | Avaliar o desenvolvimento do processo de compostagem utilizando como substrato à fração sólida da água residuária de suinocultura foi o objetivo deste trabalho. Para a obtenção da fração sólida, a água residuária de suinocultura foi submetida ao peneiramento, utilizando-se de peneira com malha de 1 milímetro. Após separação, a fração sólida foi utilizada para a confecção de três leiras de compostagem, em pátio com piso de concreto e cobertura plástica. Durante a compostagem da fração sólida da água residuária de suinocultura, foram avaliados: temperatura, reduções de sólidos totais (ST), sólidos voláteis (SV), demanda química de oxigênio (DQO), carbono orgânico, matéria orgânica compostável (MOC), matéria orgânica resistente à compostagem (MORC), números mais prováveis (NMPs) de coliformes totais e coliformes termotolerantes, além do volume e dos teores de nutrientes no composto. A compostagem mostrou-se eficiente no tratamento da fração sólida da água residuária de suinocultura devido à elevada minimização do poder poluente dos dejetos, observando-se reduções de 71,24% nos teores de ST, 64,55% no volume, 56,89% no teor de DQO e 56,89% na MOC. Foram verificadas reduções de 100% nos NMPs de coliformes totais e termotolerantes, o que possibilita seu uso como adubo orgânico.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300015
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162009000300015
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.29 n.3 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess