Data/hora: 09/06/2024 07:30:02

Provedor de dados: 	Engenharia Agrícola	
País: 	Brazil	
Título: 	Conformidade de acessos e de saídas de postos de operação em tratores agrícolas segundo norma NBR/ISO 4252	
Autores: 	Mattar,Danielle M. P.; Dallmeyer,Arno U.; Schlosser,José F.; Dornelles,Marçal E.	
Data: 	2010-02-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Ergonomia; Máquinas agrícolas; Segurança operacional.	
Resumo: 	Este trabalho teve como objetivo avaliar a conformidade dos acessos e de saídas dos postos de operação em tratores agrícolas, por meio de população amostral dos tratores fabricados no Brasil. Para a avaliação, diversos itens referentes aos acessos e às saídas dos postos de operação foram analisados qualitativa e quantitativamente com base nos padrões da Norma NBR/ISO 4252. Ao final do trabalho, foi observado que os tratores classificados na Classe III, quanto à potência nominal do motor, atendem ao maior número de requisitos da Norma em comparação a tratores da Classe II. Dentre os itens avaliados, a altura da plataforma até o teto dos postos de operação foi atendida por todos os modelos. As presenças de batentes de proteção sobre os degraus e de corrimão para o operador foram os itens em maior desconformidade sobre os tratores. Como resultado médio, a população amostral foi conforme em 66% dos itens analisados. Os tratores dotados de motores de maior potência apresentaram, em geral, acessos e saídas dos postos de operação mais ergonômicos e seguros. De maneira geral, conclui-se pela baixa conformidade dos itens de ergonomia e de segurança dispostos ao operador sobre os postos de operação em tratores agrícolas nacionais.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000100008	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162010000100008	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.30 n.1 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess