Data/hora: 16/06/2024 08:54:00

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Aplicação de efluente tratado de suinocultura para diluição de dejeto suíno e remoção de nitrogênio por desnitrificação
Autores: | Nunes,Matheus A. G.; Kunz,Airton; Steinmetz,Ricardo L. R.; Paniz,José N. G.
Data: | 2011-04-01
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Tratamento de efluentes; Dejeto de suíno; Remoção de nitrogênio.
Resumo: | Este trabalho avaliou o efeito da diluição do dejeto de suíno com o efluente tratado a 50% (v/v), com vistas a aumentar a desnitrificação via fornecimento de carbono ao processo. Considerando-se a diluição estudada, a concentração média de N-NO3- na mistura foi de 47,9 + 14,5 mg L-1, e a DQO da mistura, na faixa de 17.543 + 675 mg L-1, resultando numa relação DQO/N-NO3- de 366, extremamente favorável à ocorrência da atividade desnitrificante no tanque de homogeneização da mistura. A concentração de N-NO3- foi reduzida biologicamente a 0,5 mg L-1 (cerca de 1% da concentração inicial). O procedimento testado promoveu, ainda, uma melhora na etapa de separação sólido-líquido, empregando coagulantes naturais, onde foi observado um consumo de tanino inferior ao esperado.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200019
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162011000200019
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.31 n.2 2011
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess