Data/hora: 16/06/2024 20:12:42

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Compostagem de resíduos da indústria de desfibrilação de algodão	
Autores: 	Costa,Mônica S. S. de M.; Costa,Luiz A. de M.; Sestak,Marcelo; Olibone,Dácio; Sestak,Diego; Kaufmann,Anderson V.; Rotta,Sandra R.	
Data: 	2005-08-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Aeração; Inóculo; Vermicompostagem.	
Resumo: 	O processo de compostagem foi avaliado por meio do monitoramento diário da temperatura em leiras confeccionadas com o resíduo da indústria de desfibrilação de algodão e tipos de inóculo. Foram avaliadas seis leiras, divididas em dois sistemas: com aeração e sem aeração, sendo estudados, em cada sistema, três tipos de inóculo: esterco bovino diluído em água; esterco bovino, e conteúdo ruminal. Avaliou-se, também, a porcentagem de redução de volume nas leiras quando se intensificaram os revolvimentos, visando a obter informações para fins de dimensionamento do pátio de compostagem. Os compostos produzidos foram transferidos para minhocário e amostras do produto após a compostagem e após a vermicompostagem foram analisadas quimicamente com o objetivo de avaliar os teores de nutrientes. Os resultados obtidos demonstraram que o conteúdo ruminal utilizado como inóculo tende a apresentar valores mais altos de temperatura na fase inicial (fase ativa) e menores na fase final (maturação), embora, independentemente do tipo de inóculo utilizado, a estabilização praticamente tenha ocorrido no mesmo período; o sistema com aeração possibilitou, em todos os tratamentos, estabilização mais rápida do material, quando comparado ao sistema sem aeração; a intensificação dos revolvimentos possibilitou diminuição do tempo de retenção com redução de 46% no volume final, e a composição química dos vermicompostos apresentou-se enriquecida quando comparada aos compostos produzidos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200028	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162005000200028	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.25 n.2 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess