Data/hora: 03/06/2024 02:20:58

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Calibração da Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) para a estimativa da concentração da solução no solo	
Autores: 	Souza,Claudinei F.; Folegatti,Marcos V.; Matsura,Edson E.; Or,Dani.	
Data: 	2006-04-01	
Ano: 	2006	
Palavras-chave: 	Concentração de íons; Fertirrigação; Nitrato de potássio.	
Resumo: 	A Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) é um método confiável para medidas in situ da umidade e da concentração da solução no mesmo volume de solo. Entretanto, a interpretação precisa da medida de condutividade elétrica do solo (e umidade do solo) pode requerer uma curva de calibração específica. O objetivo principal deste ensaio foi estabelecer um procedimento de calibração para usar a TDR no cálculo de concentrações de nitrato de potássio (KNO3) em solução do solo. Uma equação que relaciona a condutividade elétrica medida pela TDR e a concentração de KNO3 foram encontradas viabilizando o uso da técnica da TDR na estimativa da umidade e da concentração da solução do solo para o manejo eficiente da fertirrigação.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100030	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162006000100030	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.26 n.1 2006	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess