Data/hora: 01/06/2024 05:33:23

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Custos da irrigação e receita líquida do feijoeiro em um sistema pivô central sob variação do comprimento da tubulação de recalque e desnível topográfico
Autores: | Oliveira,Júlio S. de; Zocoler,João L.
Data: | 2013-02-01
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Pivô central; Feijoeiro; Custos e lucros.
Resumo: | Neste trabalho, foi simulado o custo da irrigação de um sistema tipo pivô central com diferentes comprimentos da tubulação de recalque e desníveis topográficos na produção do feijoeiro comum, na região de Ilha Solteira -SP, bem como sua receita líquida. Considerou-se uma área irrigada pelo equipamento de 103,58 ha, sendo sua configuração a mais econômica possível para as variáveis consideradas. A participação da irrigação no custo de produção do feijoeiro variou de 14,8 a 21,5% entre as condições extremas, ou seja, do menor desnível topográfico (40 m) e comprimento da tubulação de recalque (2.000 m) ao maior desnível (80 m) e comprimento (3.000 m). Em todas as configurações do sistema de irrigação e com os preços praticados em agosto de 2008 ou com o preço histórico médio, seria viável a cultura do feijoeiro, proporcionando rendas líquidas de até R$ 3.959,64 ha-1 e até R$ 1.203,14 ha-1, respectivamente.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000100013
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162013000100013
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.33 n.1 2013
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess