Data/hora: 05/06/2024 17:33:53

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Sonda de tdr para a estimativa de umidade em bagaço de Cana-de-açúcar	
Autores: 	Souza,Claudinei F.; Cirilo,Lucas da S; Bastos,Reinaldo G.; Peres,José G.; Oliveira,Aline F.	
Data: 	2016-02-01	
Ano: 	2016	
Palavras-chave: 	TDR; Monitoramento de umidade; Cultivo em estado sólido; Aspergillus Níger; Constante dielétrica.	
Resumo: 	RESUMO O bagaço de cana-de-açúcar pode ser utilizado como suporte sólido para cultivo de microrganismos, e apesar de fundamental, o monitoramento da umidade em tempo real nesses processos ainda é pouco pesquisado. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo propor e validar a TDR para estimar a umidade em bagaço de cana-de-açúcar, visando a seu uso como suporte para cultivo em estado sólido, considerando a produção de ácido cítrico. A sonda de TDR proposta foi analisada fisicamente, e, posteriormente, para a validação dos resultados, realizou-se uma calibração com leituras da constante dielétrica do bagaço de cana-de-açúcar até à saturação do material, os quais foram comparados com o método-padrão e equação universal de Topp. Também, foram conduzidas em colunas de leito fixo preenchidas com bagaço a 80% de umidade, com monitoramento da umidade através de sonda de TDR para validar a técnica. Pôde-se verificar que existe viabilidade no uso da técnica da TDR para estimar a umidade volumétrica, e com o auxílio de ferramentas gráficas e regressão linear, foi proposta a equação de calibração: (θ= 0,0253*Ka - 0,0025). Com isso, pode-se controlar e monitorar in situ a umidade do bagaço de cana-de-açúcar, através da técnica da TDR.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000100024	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v36n1p24-35/2016	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.36 n.1 2016	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess