Data/hora: 09/06/2024 04:13:40

Provedor de dados: | Engenharia Agrícola
País: | Brazil
Título: | Adequação de engates rápidos de aspersores como conectores de mangueira para distribuição de água em sulcos de irrigação
Autores: | Faria,Flaviane F. de; Testezlaf,Roberto.
Data: | 2008-06-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Equipamento de irrigação; Eficiência do uso da água; Tecnologia de irrigação.
Resumo: | Como forma de reduzir as perdas de água que ocorrem na irrigação empregada na cultura do tomateiro, agricultores vêm utilizando mangueiras de forma precária na distribuição de água aos sulcos. O presente trabalho teve como objetivo estudar a adequação de engates rápidos de aspersores para serem aplicados como conectores de mangueiras por produtores irrigantes que façam uso desse sistema de distribuição de água. A primeira etapa do estudo foi avaliar, em campo, a operacionalidade do uso de mangueiras por produtores que fazem uso desse sistema. Posteriormente, quatro modelos de engates rápidos, disponíveis no mercado, foram ensaiados em laboratório, determinando-se o coeficiente de resistência, o comprimento equivalente, a curva de perda de carga e a eficiência de estanqueidade. Como resultado, apresenta-se o projeto estrutural de um sistema de conexão de mangueiras, utilizando-se do modelo de engate com melhor desempenho e recomendações quanto ao seu uso na distribuição de água. Apesar da necessidade de ensaios adicionais em campo, o sistema proposto tem potencial para otimizar a eficiência do uso da água, melhorar as condições ergonômicas do trabalhador e garantir boa rentabilidade ao produtor.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200018
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162008000200018
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.28 n.2 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess