Data/hora: 06/06/2024 08:39:15

Provedor de dados: | Engenharia Agrícola
País: | Brazil
Título: | Uso de coagulantes naturais à base de moringa oleifera e tanino como auxiliares da filtração em geotêxtil sintético não tecido
Autores: | Arantes,Camila C.; Ribeiro,Túlio A. P.; Paterniani,José E. S.; Tateoka,Marina S. S.; Silva,Gabriela K. E.
Data: | 2014-08-01
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Tratamento de água; Coagulação-floculação; Polímeros naturais; Remoção de turbidez; Saneamento rural.
Resumo: | Coagulantes naturais como Moringa oleifera e tanino podem ser usados em sistema de tratamento de água, com a finalidade da remoção de turbidez. Em testes de laboratório, simulou-se uma água bruta com turbidez na faixa de 101 a 110 NTU, que foi tratada utilizando-se de M. oleifera e tanino como coagulantes. Foi feita a filtração direta da água coagulada e floculada com uso de geotêxtil sintético não tecido como meio filtrante. Foram avaliados diferentes métodos para o preparo da solução do coagulante à base de M. oleifera. Também se comparou o comportamento dos dois coagulantes em relação à remoção de turbidez e à influência na variação do pH da água tratada. Os resultados obtidos na comparação entre os coagulantes demonstraram que o tanino (Tanfloc SG), por ser um produto industrializado e padronizado, apresenta comportamento mais estável ao longo da filtração em relação à M. oleifera. Embora tenham ocorrido variações nos valores de turbidez ao longo da filtração com o uso da M. oleifera, houve considerável redução no parâmetro, que permaneceu abaixo de 5 NTU em todos os ensaios, concluindo-se que o uso da M. oleifera é viável quando se considera a redução de turbidez.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000400017
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162014000400017
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.34 n.4 2014
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess