Data/hora: 13/06/2024 00:32:48

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Métodos probabilístico e determinístico para diagnóstico da necessidade de subsolagem de solos agrícolas	
Autores: 	Silva,Gilmar da; Cappelli,Nelson L.; Umezu,Claudio K.	
Data: 	2004-04-01	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Compactação do solo; Subsolagem; Resistência mecânica à penetração.	
Resumo: 	Este trabalho apresenta duas metodologias para avaliar os níveis de resistência mecânica à penetração e auxiliar na tomada de decisão quanto à necessidade de se proceder à operação de subsolagem. A tomada de decisão baseia-se no volume de solo a ser mobilizado em função da resistência mecânica à penetração considerada crítica para o caso. O primeiro método, denominado probabilístico, utiliza-se de técnicas estatísticas para a definição do volume de solo a ser mobilizado. O segundo método, denominado determinístico, utiliza-se do cálculo da porcentagem do volume de solo a ser mobilizado e de sua distribuição espacial. Em ambos, são construídas curvas de porcentagem de pontos experimentais com níveis de resistência mecânica à penetração igual ou superior ao nível estabelecido como crítico, curvas de volume de solo a ser mobilizado em função do nível e, finalmente, o método determinístico apresenta ainda uma distribuição espacial dos pontos com resistência à penetração igual ou superior ao nível crítico. Uma comparação entre as curvas de volume de solo a ser mobilizado em função do nível crítico, obtidas por cada um dos métodos, mostra que os métodos são equivalentes. O método determinístico tem a vantagem de mostrar a distribuição espacial dos pontos críticos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100015	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162004000100015	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.24 n.1 2004	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess