Data/hora: 04/06/2024 08:10:27

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Comparação de penetrômetros na avaliação da compactação de latossolos	
Autores: 	Beutler,Amauri N.; Centurion,José F.; Silva,Alvaro P.	
Data: 	2007-04-01	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Resistência à penetração; Atributos físicos do solo; Conteúdo de água.	
Resumo: 	Diversos penetrômetros são utilizados para avaliar a resistência do solo à penetração em sistemas de uso e manejo, no entanto os valores obtidos com os mesmos divergem. O objetivo deste estudo foi comparar os resultados obtidos com três penetrômetros, em três níveis de compactação. Utilizou-se de um Latossolo Vermelho distrófico (LVd), textura média, e um Latossolo Vermelho eutroférrico (LVef), textura argilosa, cujas amostras foram coletadas na camada de 0-20 cm e compactadas em camadas, em vasos de 25 cm de diâmetro e 20 cm de altura. Determinou-se a resistência do solo à penetração com os penetrômetros de impacto, estático de anel dinamométrico e eletrônico de laboratório. Em solo compactado, o penetrômetro de impacto apresentou valores superiores de resistência à penetração, comparado aos penetrômetros de anel dinamométrico e eletrônico, porém todos foram eficientes para caracterizar a compactação. Os resultados obtidos com os penetrômetros de anel dinamométrico e eletrônico foram semelhantes.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000100008	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162007000100008	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.27 n.1 2007	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess