Data/hora: 16/06/2024 09:17:51

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Identificação de ilhas de calor na área urbana de Ilha Solteira - SP através da utilização de geotecnologias	
Autores: 	Costa,Douglas F. da; Silva,Hélio R.; Peres,Leonardo de F.	
Data: 	2010-10-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Sensoriamento remoto; Landsat-5; Infravermelho termal; Correção atmosférica; Desconforto térmico.	
Resumo: 	Com a mudança climática prevista para as próximas décadas, os cientistas indicam que uma das consequências será o aumento das temperaturas médias e também o número de dias quentes, o que intensificará o desconforto térmico na população. Assim, esta pesquisa teve por objetivo principal identificar as variações térmicas localizadas na área urbana do município de Ilha Solteira - SP. A metodologia consistiu na aplicação de um algoritmo, utilizando o módulo LEGAL do sistema de informação geográfica SPRING 4.3, que realizou a transformação dos níveis de cinza gerados pelo TM/Landsat-5 em valores de temperatura de superfície. Os resultados mostraram temperaturas de superfície entre 21 ºC e 23 ºC nas áreas que apresentaram maior quantidade de vegetação, como, por exemplo, a área do zoológico e a área de lazer. As áreas que apresentaram os maiores valores de temperatura (41 ºC até 44 ºC) estão localizadas nas regiões onde ocorrem as maiores porcentagens das classes "edificações" e "pavimentada-edificação", caracterizando assim o fenômeno de ilhas de calor. Estes resultados poderão servir de subsídios na elaboração de estratégias para minimizar o desconforto térmico das áreas onde ocorrem as ilhas de calor.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500019	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162010000500019	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.30 n.5 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess