Data/hora: 16/06/2024 09:21:49

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Efeito do tempo de armazenagem de rações avícolas no dimensionamento de silos	
Autores: 	Lopes Neto,José P.; Nascimento,José W. B. do; Silva,Valneide R. da.	
Data: 	2009-01-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Consolidação; Índice de fluxo; Tremonha.	
Resumo: 	Dentre os fatores que afetam o fluxo de produtos sólidos, o tempo de armazenagem destaca-se por favorecer a formação de arcos coesivos. Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo determinar as propriedades de duas rações avícolas, classificá-las quanto à escoabilidade em função do tempo de consolidação e analisar seus efeitos em tremonhas metálicas. Para isso, foram utilizados aparelho de cisalhamento direto "Jenike Shear Cell", bancada de consolidação e duas superfícies de parede. Para o índice de fluxo e diâmetro mínimo do orifício de descarga, adotou-se a metodologia de Jenike. Para o ângulo da tremonha cônica, recorreu-se à metodologia de Enstad. Pode-se afirmar que as duas rações possuem fluxo do tipo fácil, sem variação para os tempos de armazenagem estudados. A rugosidade das paredes apenas afetou a inclinação da tremonha, enquanto os resultados de orifício de descarga não foram afetados pela variação das propriedades das rações nas paredes e nos tempos analisados.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400002	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162009000400002	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.29 n.4 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess