Data/hora: 16/06/2024 09:04:51

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Análise comparativa de sensores de velocidade de deslocamento em função da superfície	
Autores: 	Molin,José P.; Souza,Adriano B. M.; Fontana,Gustavo; Nagumo,Gustavo K.	
Data: 	2005-12-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Sensor; GPS; Radar.	
Resumo: 	Um dos fatores que influencia diretamente no desempenho de sistemas mecanizados é a velocidade de deslocamento pela sua importância no planejamento e na execução das operações agrícolas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a acurácia de quatro sensores de velocidade, em condições de superfície asfáltica, solo com cobertura vegetal, aclives e declives, acelerações e desacelerações, submetidos a velocidades representativas para aplicações agrícolas. Foram ensaiados dois modelos comerciais de sensores de radar, um sensor de GPS e um sensor óptico. Foram identificadas diferenças significativas para as situações de solo com cobertura vegetal, acelerações e desacelerações. Para a superfície asfáltica, em situação de velocidade constante, os sensores avaliados não apresentaram desempenho com diferença significativa. Os sensores tipo radar demonstraram ser influenciados pela superfície com cobertura vegetal. Na superfície asfáltica, sob condições de aceleração e desaceleração, o sensor de GPS apresentou retardo nos valores de velocidade quando comparado com os demais.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300023	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162005000300023	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.25 n.3 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess