Data/hora: 03/06/2024 03:23:16

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Características físicas e mecânicas de misturas de solo, cimento e cinzas de bagaço de cana-de-açúcar	
Autores: 	Valenciano,Martha Del C. Mesa; Freire,Wesley J.	
Data: 	2004-12-01	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Resíduo agroindustrial; Cinzas de bagaço de cana-de-açúcar; Resistência à compressão simples.	
Resumo: 	Este trabalho teve por finalidade analisar algumas características de misturas de solo, cimento e cinzas de bagaço de cana-de-açúcar para sua possível utilização na fabricação de materiais alternativos de construção. Para tal, amostras de cinzas de bagaço de cana-de-açúcar foram submetidas a um tratamento prévio que consistia de peneiramento e moagem, antes de serem incorporadas às misturas de solo e cimento. Diferentes combinações de cimento-cinzas foram estudadas, determinando-se, para cada uma delas, a consistência normal e a resistência à compressão simples, aos 7 e 28 dias. Posteriormente, corpos-de-prova moldados com tais misturas de solo-cimento-cinzas foram submetidos a ensaios de compactação, compressão simples e absorção de água. Os resultados indicaram a possibilidade de substituir até 20% do cimento Portland, na mistura, por cinzas de bagaço de cana-de-açúcar, sem prejuízo da resistência à compressão simples.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300001	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162004000300001	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.24 n.3 2004	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess