Data/hora: 04/06/2024 04:29:05

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Demanda de tração, mobilização de solo na linha de semeadura e rendimento da soja, em plantio direto
Autores: | Conte,Osmar; Levien,Renato; Trein,Carlos Ricardo; Xavier,Antônio Alexandre Petersen; Debiasi,Henrique.
Data: | 2009-10-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Avena strigosa; Glycine max; Doses de resíduo; Força de tração; Semeadora de precisão.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre a força de tração (FT) na haste sulcadora de adubo e o volume de solo mobilizado na linha de semeadura em função da quantidade de resíduos, do tráfego de rodados de trator e da profundidade de sulcamento, e sua influência sobre a performance agronômica da soja. Os tratamentos englobaram seis doses de resíduos culturais (DR), duas profundidades de trabalho das hastes sulcadoras (PT) e duas condições de tráfego - com e sem tráfego de rodados de trator -, em blocos ao acaso e parcelas subsubdivididas. Os tratamentos foram aplicados com e sem irrigação, em Argissolo Vermelho, sob plantio direto. As diferentes PT e condições de tráfego influenciaram significativamente a FT. Independentemente da condição de irrigação, as DR não influenciaram a produtividade de grãos e a massa seca da parte aérea da soja. Sem irrigação, a produtividade da soja aumentou em 180 kg ha-1 quando a PT passou de 0,064 para 0,10 m, o que demonstra que a aplicação do fertilizante a profundidades maiores é uma prática viável para diminuir os efeitos da seca sobre a cultura.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2009001000007

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2009001000007
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.44 n.10 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess