Data/hora: 01/06/2024 04:21:01

Provedor de dados: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira	
País: 	Brazil	
Título: 	Análise quantitativa de parâmetros biofísicos de bacia hidrográfica obtidos por sensoriamento remoto	
Autores: 	Oliveira,Leidjane Maria Maciel de; Montenegro,Suzana Maria Gico Lima; Antonino,Antônio Celso Dantas; Silva,Bernardo Barbosa da; Machado,Célia Cristina Clemente; Galvíncio,Josiclêda Domiciano.	
Data: 	2012-09-01	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Albedo; EVI; Expansão territorial urbana; Monitoramento ambiental; Temperatura da superfície; TM‑Landsat 5.	
Resumo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar quantitativamente os parâmetros biofísicos obtidos por sensoriamento remoto, para a área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá, em Pernambuco. Utilizaram-se imagens do TM‑Landsat 5 de 10/7/1989, 6/7/2005 e 29/8/2007. As imagens foram registradas pela correção geométrica polinomial de primeira ordem. Foram realizadas as etapas de calibração radiométrica, reflectância, albedo planetário e transmissividade e, subsequentemente, geraram-se cartas temáticas de albedo e de temperatura da superfície, e do índice de vegetação melhorado ("enhanced vegetation index", EVI). O albedo da superfície apresentou valores médios crescentes entre as imagens obtidas em 1989 e 2005, o que indica expansão territorial urbana. A imagem de 29/8/2007 mostrou maior temperatura da superfície, seguida das temperaturas mostradas nas imagens de 10/7/1989 e 6/7/2005, e os maiores valores foram os das malhas urbanas. A imagem de 1989 mostrou o maior valor médio de EVI, o que indica ter havido, naquela data, maior presença de vegetação.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000900005	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2012000900005	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.47 n.9 2012	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess