Data/hora: 01/06/2024 03:49:17

Provedor de dados: | Pesquisa Agropecuária Brasileira
País: | Brazil
Título: | Eficiência de deposição de agrotóxicos obtida com bocal eletrostático para pulverizador costal motorizado
Autores: | Chaim,Aldemir; Pessoa,Maria Conceição Peres Young; Ferracini,Vera Lúcia.
Data: | 2002-04-01
Ano: | 2002
Palavras-chave: | Produtos agroquímicos; Resíduos; Pulverização eletrostática; Métodos de aplicação.
Resumo: | O grande desperdício das atuais técnicas de aplicação de agrotóxicos tem estimulado a procura por alternativas tecnológicas para aumentar sua eficiência e a pulverização eletrostática tem se revelado uma tecnologia promissora. O objetivo deste trabalho foi avaliar um bocal eletrostático adaptável em pulverizador costal motorizado, e verificar a influência da tensão de indução e vazão de líquido na intensidade da carga das gotas, bem como o efeito da carga na deposição de traçador. O estudo da deposição foi realizado com alvo artificial esférico. A carga máxima obtida com o bocal eletrostático foi de 4,0 mC/kg para uma vazão de calda de 0,3 L/min e tensão de 8,0 kV. O aumento na vazão da calda de pulverização reduziu a carga das gotas. Gotas sem carga apresentaram uma eficiência de deposição de 18% de traçador, mas as gotas com intensidade de carga de 4,0 mC/kg aumentaram significativamente a deposição para 62% do total do traçador aplicado.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000400011

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2002000400011
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.37 n.4 2002
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess