Data/hora: 10/06/2024 12:07:05

Provedor de dados: | Planta Daninha
País: | Brazil
Título: | Avaliação de estratégias para redução da deriva de agrotóxicos em pulverizações hidráulicas
Autores: | Cunha,J.P.A.R.; Teixeira,M.M.; Coury,J.R.; Ferreira,L.R.
Data: | 2003-08-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Tecnologia de aplicação; Bicos de pulverização; Adjuvantes; Gotas.
Resumo: | A deriva nas aplicações de agrotóxicos é considerada um dos maiores problemas da agricultura. Entre os fatores que a influenciam, o tamanho das gotas pulverizadas tem-se mostrado primordial. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo a avaliação dos efeitos da adição de óleo vegetal emulsionável à calda de pulverização e do uso de pontas antideriva sobre o espectro de gotas e sobre o potencial de deriva de bicos de pulverização hidráulicos de jato plano. Em ambiente controlado, avaliou-se a população de gotas, por meio de um analisador de gotas por difração de raio laser, em tempo real, pulverizadas utilizando-se bicos standard, com e sem a adição de adjuvante, e bicos antideriva, na faixa de pressão de 200 a 400 kPa. Como complementação, avaliou-se também a deriva em campo, utilizando-se alvos artificiais fora da área de aplicação, procedendo-se à contagem de gotas em diferentes distâncias. Observou-se que a adição de óleo vegetal à calda de pulverização e o uso de bicos de pulverização antideriva, dotados de pré-orifício, alteraram o espectro de gotas pulverizadas, aumentando o diâmetro das gotas e diminuindo a percentagem de gotas propensas à ação dos ventos, constituindo-se, portanto, em fator auxiliar para redução da deriva.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582003000200019
Editor: | Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas
Relação: | 10.1590/S0100-83582003000200019
Formato: | text/html
Fonte: | Planta Daninha  v.21 n.2 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess