Data/hora: 16/06/2024 08:27:50

Provedor de dados: | 87
País: | Brazil
Título: | Efeito da pressurização com CO2 sobre o pH da água
Autores: | Matuo,Tomás K.; Matuo,Tomomassa.
Data: | 1995-01-01
Ano: | 1995
Palavras-chave: | Pluverizador de pressão constante; Teste de produtos; Herbicidas; Acidez da água.
Resumo: | Durante a fase de desenvolvimento de novos produtos fitossanitários é comumente utilizado o pulverizador a pressão constante, pressurizado com CO2. O gás carbônico pode provocar a acidificação da água e afetar o comportamento do composto que está sendo avaliado. No presente trabalho, amostras de água de 30 diferentes fontes foram pressurizadas com CO2 durante cinco minutos, até 275 kPa (40 lbf/pol.2), e o pH foi medido na água que saiu do bico e na água no inteior do tanque do pulverizador. Os resultados mostraram redução nos valores do pH em toda as amostras . Os valores do pH elevaram-se ligeiramente após a saída da água pelo bico do pulverizador. A redução, em alguns casos, foi marcante, atingindo 4,91 unidades de pH no caso mais drástico. Esses dados levam a recomendar cautela na interpretação dos resultados obtidos com o uso dos pulverizadores pressurizados com o gás carbônico.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83581995000100004
Editor: | Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas
Relação: | 10.1590/S0100-83581995000100004
Formato: | text/html
Fonte: | Planta Daninha  v.13 n.1 1995
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess