Data/hora: 17/06/2024 14:51:35

Provedor de dados: 	87	
País: 	Brazil	
Título: 	Aferição da exatidão dos saquinhos plásticos, empregados na determinação da vazão de pulverizadores	
Autores: 	Matuo,T.	
Data: 	1984-06-01	
Ano: 	1984	
Palavras-chave: 	Calibração; Pulverizador; Pulverização.	
Resumo: 	A utilização de sacos plásticos graduados para a medida da vazão de pulverizadores está ba stante di fundida entre técnicos e agricultores. 0 seu emprego é simples, consistindo, basicamente, em se coletar o líquido pulverizado por um bico durante o período equivalente ao deslocamento de 50 metros. O volume coletado é indicado numa escala graduada impr essa nos sacos calib rad ores e fornece diretament e a vazão em 1/ha. Firmas que comercializam os agro fármacos distribuem esses instrumentos aos agricultores, muitas vezes com propósitos puramente promocionais. Cinco sacos graduados de cada uma das 6 marcas diferentes foram aferidos. Agua a 20°C foi adicionada até as marcas de 100 1/ha, 250 1/ha e 400 1/ha. Esses volumes foram medidos em pro veta graduada e o volume real de pulverização foi calculado. Todos os saquinhos testados mostraram erros, em alguns bastante elevados, atingindo desvios de até 35,2%. Considerando esses resultados, é recomendada maior atenção na fabricação desses instrumentos. São sugeridas também algumas modificações da maneira de imprimir a escala e no conteúdo das instruções de uso.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83581984000100008	
Editor: 	Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas	
Relação: 	10.1590/S0100-83581984000100008	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Planta Daninha  v.7 n.1 1984	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess