Data/hora: 09/06/2024 05:32:33

Provedor de dados: 	87	
País: 	Brazil	
Título: 	Desenvolvimento de equipamento para controle mecânico de plantas aquáticas na UHE de Americana-SP	
Autores: 	Bravin,L.F.N.; Velini,E.D.; Reigotta,C.; Negrisoli,E.; Corrêa,M.R.; Carbonari,C.A.	
Data: 	2005-06-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Planta daninha; Reservatório; Manejo.	
Resumo: 	Os objetivos deste trabalho foram desenvolver e avaliar o rendimento operacional de um equipamento para controle de plantas aquáticas, além de estabelecer procedimentos que permitissem a otimização dessa prática na UHE de Americana-SP. O equipamento constitui-se de uma esteira de margem (3,0 m de largura x 10,0 m de comprimento) para captação e condução das plantas até um picador, que as fragmenta antes do descarte, facilitando assim sua decomposição e seu transporte. A análise realizada indicou que a capacidade operacional foi de aproximadamente 7,73 m³ h-1. Considerando-se a menor taxa de crescimento observada no histórico do reservatório, 2,27%, o sistema deveria permitir a remoção de aproximadamente 28 m³ h-1. Dessa forma, esse equipamento pode funcionar como um método auxiliar no controle das plantas aquáticas, não realizando um controle efetivo se empregado de forma isolada.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582005000200013	
Editor: 	Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas	
Relação: 	10.1590/S0100-83582005000200013	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Planta Daninha  v.23 n.2 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess