Data/hora: 09/06/2024 13:29:17

Provedor de dados: | Planta Daninha
País: | Brazil
Título: | Características técnicas de pontas de pulverização LA-1JC e SR-1
Autores: | Viana,R.G.; Ferreira,L.R.; Teixeira,M.M.; Cecon,P.R.; Freitas,F.C.L.; Quirino,A.L.S.; Santos,M.V.
Data: | 2007-03-01
Ano: | 2007
Palavras-chave: | Bico espuma; Deriva; Gotas; Tecnologia de aplicação.
Resumo: | Objetivou-se neste trabalho avaliar as características técnicas das pontas de pulverização tipo espuma LA-1JC e SR-1, sob diferentes pressões de trabalho e altura de barra de pulverização. Avaliaram-se, nas pressões de 100, 200 e 300 kPa, o perfil de distribuição de cada ponta, o coeficiente de variação da distribuição volumétrica, a vazão, o diâmetro da mediana volumétrica (DMV), o diâmetro da mediana numérica (DMN), o coeficiente de homogeneidade (CH), o índice de simetria das pontas e os ângulos de abertura esquerdo, direito e total. A ponta LA-1JC, em todas as pressões, e a ponta SR-1, na pressão de 100 kPa, apresentaram perfil de distribuição contínuo. Nas pressões de 200 e 300 kPa a ponta SR-1 apresentou perfil de distribuição descontínuo. Ambas as pontas apresentaram melhor perfil de distribuição com menor espaçamento entre pontas, maior pressão e maior altura da barra. Houve aumento na abertura do ângulo e vazão com incremento na pressão em ambas as pontas. O espectro de gotas obtido é adequado para aplicação de herbicidas sistêmicos em pós-emergência e para herbicidas aplicados em pré-emergência. As pontas LA-1JC, na pressão de 100 kPa, e SR-1, em todas as pressões, não devem ser utilizadas com sobreposição de jatos.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582007000100024
Editor: | Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas
Relação: | 10.1590/S0100-83582007000100024
Formato: | text/html
Fonte: | Planta Daninha  v.25 n.1 2007
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess