Data/hora: 09/06/2024 16:30:48

Provedor de dados: | Revista Brasileira de Ciência do Solo
País: | Brazil
Título: | Comparação de métodos de campo para determinação da velocidade de infiltração básica
Autores: | Pott,C. A.; De Maria,I. C.
Data: | 2003-02-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Permeâmetro; Infiltrômetro; Propriedades físicas.
Resumo: | Vários são os métodos utilizados para determinar a velocidade de infiltração básica (VIB) do solo. Todavia, para utilização dos resultados, é importante conhecer como cada método interage com os atributos do solo. Assim, o objetivo deste trabalho foi comparar quatro métodos de determinação da VIB, considerando o tipo de solo sob sistema plantio direto. Foram realizados três experimentos em solos do estado de São Paulo, em Campinas, Campos Novos Paulista e Pindorama, em Latossolo textura argilosa, Latossolo textura média e Argissolo textura arenosa/média, respectivamente. As determinações foram feitas de setembro a novembro de 2000. Utilizaram-se um infiltrômetro de aspersão, um permeâmetro, um infiltrômetro de tensão e um infiltrômetro de pressão para determinação da VIB. Verificou-se que os métodos comportaram-se diferentemente em relação ao tipo de solo, tendo sido os menores valores de VIB determinados com o infiltrômetro de aspersão. Verificou-se que, no infiltrômetro de pressão e no permeâmetro, o movimento de água foi governado pela estrutura do solo e, no infiltrômetro de aspersão, onde é considerado o impacto das gotas de chuva, o processo de infiltração foi regido principalmente pela taxa de cobertura do solo e pelas suas características granulométricas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000100003
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832003000100003
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.27 n.1 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess