Data/hora: 09/06/2024 06:33:48

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo SWAT e simulação dos processos hidrossedimentológicos em uma bacia no agreste nordestino
Autores: | Aragão,Ricardo de; Cruz,Marcus Aurélio Soares; Amorim,Julio Roberto Araujo de; Mendonça,Luciana Coêlho; Figueiredo,Eduardo Eneas de; Srinivasan,Vajapeyam S.
Data: | 2013-08-01
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Erosão hídrica; Produção de sedimentos; Modelagem hidrológica.
Resumo: | O processo erosivo constitui-se na principal causa de degradação dos solos e é acelerado por intervenções humanas nas bacias hidrográficas, resultando em prejuízos ao setor agrícola e ao meio ambiente. Para a previsão dos impactos de ações antrópicas ou de mudanças climáticas sobre os processos hidrossedimentológicos, os modelos distribuídos e de base física têm sido bastante eficazes. Neste estudo, aplicou-se o modelo SWAT à sub-bacia do Rio Japaratuba Mirim, em Sergipe, nas seções de medição das estações Fazenda Pão de Açúcar (PA) e Fazenda Cajueiro (CJ), com áreas de contribuição respectivamente de 137,3 e 277,8 km², visando à parametrização das duas bacias aninhadas por meio dos processos de calibração e de validação. Foram realizadas simulações do escoamento na bacia menor (PA), a partir dos parâmetros calibrados na bacia maior (CJ), e, reciprocamente, do escoamento na bacia maior (CJ). Em seguida, foram também realizadas simulações do escoamento e da produção de sedimentos para o período de dados de vazão disponíveis (1985 a 2000), para a seção CJ. Os resultados evidenciaram que o modelo calibrado simulou bem o escoamento superficial e conseguiu prever, de forma coerente, a produção de sedimentos com base nos 12 parâmetros mais sensíveis do modelo. A transposição dos parâmetros da bacia maior para a menor e, vice-versa, resultou em índices de Eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) e de Tendência Percentual (PBIAS), considerados satisfatórios para o primeiro caso e insatisfatório para o segundo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000400026
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832013000400026
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.37 n.4 2013
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess