Data/hora: 02/06/2024 02:51:11

Provedor de dados: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
País: | Brazil
Título: | Caracterização hidráulica de três modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante
Autores: | Rocha,Felizardo A.; César,Júlio H.F.; Mello,Carlos R. de; Rocha,Fernando S.; Pereira,Geraldo M.
Data: | 2001-04-01
Ano: | 2001
Palavras-chave: | Miniaspersor; Uniformidade de aplicação; Coeficiente de variação de fabricação.
Resumo: | Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar as características hidráulicas de três modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante, modelo Dan Sprinklers. Avaliou-se a variação decorrente do processo de fabricação, a uniformidade de distribuição de água e a equação característica da relação vazão versus pressão, visando fornecer recomendações para sua adequada seleção, com vistas ao dimensionamento de sistemas de irrigação localizada. O coeficiente de variação de fabricação para esses modelos permitiu classificá-los na categoria A, com o modelo amarelo apresentando a melhor uniformidade de distribuição de água. A vazão dos emissores aumentou em até 33,2%, quando submetidos a acréscimos de pressão, dentro do intervalo recomendado pelo fabricante.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100002
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662001000100002
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.5 n.1 2001
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess