Data/hora: 06/06/2024 12:59:39

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Eficiência da interação biodigestor e lagoas de estabilização na remoção de poluentes em dejetos de suínos
Autores: | Vivan,Marcelo; Kunz,Airton; Stolberg,Joni; Perdomo,Carlos; Techio,Vânia H.
Data: | 2010-03-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Suinocultura; Efluentes; Alternativas de tratamento.
Resumo: | A suinocultura é considerada atividade de alto poder poluidor, face ao elevado número de contaminantes nos seus efluentes, maximizado com o modelo de criação intensiva. Com o objetivo de contribuir para a reversão deste quadro, o presente trabalho teve a finalidade de avaliar o desempenho de um sistema de tratamento composto de um biodigestor e lagoas de estabilização (lagoa anaeróbia, uma facultativa e duas lagoas de maturação) ligadas em série alimentadas com lodo proveniente de uma estação de tratamento de dejetos de suínos. O sistema mostrou-se eficiente para estabilização do resíduo, principalmente da carga orgânica; no entanto, apresenta algumas limitações para redução de nutrientes, sobretudo do nitrogênio, pela contribuição de volatilização de amônia.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300013
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662010000300013
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.14 n.3 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess