Data/hora: 13/06/2024 02:14:53

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Determinação de parâmetros de transporte de metais pesados em Latossolo compactado
Autores: | Azevedo,Izabel C. D.; Nascentes,Cleidimar R.; Matos,Antonio T. de; Azevedo,Roberto F. de.
Data: | 2005-12-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Coeficiente de dispersão hidrodinâmica; Fator de retardamento; Ensaio em coluna de lixiviação; Método da massa acumulada.
Resumo: | Neste trabalho são comparados os valores de coeficiente de dispersão hidrodinâmica e de fator de retardamento do zinco, do manganês e do cádmio, em Latossolo (horizonte B) compactado, obtidos através dos métodos de análise tradicional e de massa acumulada para ensaios em coluna de lixiviação. Para facilitar a utilização do método da massa acumulada, desenvolveu-se um programa computacional, baseado em procedimento de otimização. Os valores dos parâmetros de transporte obtidos não foram influenciados pelas metodologias de determinação empregadas, mesmo quando no método da massa acumulada se usou um número reduzido de volume de poros efluentes das colunas de lixiviação. Utilizando-se o método da massa acumulada e se tendo por base um número reduzido de volume de poros efluentes, consegue-se reduzir tempo e custo em ensaios para determinação de parâmetros de transporte.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400028
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662005000400028
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.9 n.4 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess