Data/hora: 10/06/2024 02:11:41

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DOIS PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA	
Autores: 	Queiroz,José Elenildo; Mendonça,Izaque F. C. de; Santos,Rivaldo Vital dos.	
Data: 	1997-12-01	
Ano: 	1997	
Palavras-chave: 	Condutividade hidráulica; Método do poço; Parâmetros empíricos.	
Resumo: 	RESUMO Dois procedimentos de cálculo da condutividade hidráulica do solo saturado, medida pelo método do poço na presença do lençol freático, são analisados e discutidos, cujos resultados mostraram não haver diferença significativa entre eles; entretanto, o método com a regressão do tipo exponencial apresenta a vantagem de evitar o uso de tabelas, além de ser mais apropriado para cálculos através do uso de programas computacionais.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100113	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/1807-1929/agriambi.v1n1p113-115	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.1 n.1 1997	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess