Data/hora: 01/06/2024 15:54:37

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | EXTRAÇÃO DE SOLO EXPOSTO E INFERÊNCIA DO TIPO DE SOLO A PARTIR DO ESTUDO DA DRENAGEM USANDO-SE TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO
Autores: | Motta,Jedman Dantas; Candeias,Ana Lúcia Bezerra; Gonzaga,Eduardo da Nóbrega.
Data: | 1997-12-01
Ano: | 1997
Palavras-chave: | Sensoriamento remoto; Processamento de imagens; SGI; Drenagem.
Resumo: | RESUMO Este trabalho procura obter uma região de solo exposto a partir da observação do atributo cor e inferir sobre determinado tipo de solo a partir de um mapa de drenagem obtido através de imagens temáticas TM-Landsat (banda 5 e composições coloridas 7R/2G/1B, 7R/5G/2B e 5R/4G/3B) georefenciadas. A região considerada localiza-se próximo à cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, onde existem poucos trabalhos utilizando produtos Landsat, e quase nenhum trabalho cartográfico, devido à grande concentração de nuvens durante todo o ano, o que dificulta a obtenção dos dados por meio aéreo ou espacial.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100029
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v1n1p29-34
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.1 n.1 1997
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess