Data/hora: 17/06/2024 04:20:34

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Simulation of the internal environment of a post-harvest installation and a solar dryer of coffee	
Autores: 	Osorio H.,Robinson; Guerra G.,Lina M.; Tinôco,Ilda F. F.; Martins,José H.; Souza,Cecília de F.; Osorio S.,Jairo A.	
Data: 	2016-02-01	
Ano: 	2016	
Palavras-chave: 	Ambience; Bioclimatic; Coffee quality; Wet processing of the coffee bean.	
Resumo: 	ABSTRACT This study aimed to make a simulation of the internal environment of an installations for coffee post-harvest and a parabolic solar dryer, specifically analyzing the effect of natural ventilation on the temperature and relative humidity inside these buildings. The ventilated coffee-processing plant and the solar dryer with the largest natural ventilation area showed the best results to preserve the quality of coffee grain.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Inglês	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200163	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/1807-1929/agriambi.v20n2p163-168	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.20 n.2 2016	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess