Data/hora: 09/06/2024 16:36:23

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Análise produtiva e econômica do pimentão-vermelho irrigado com diferentes lâminas, cultivado em ambiente protegido
Autores: | Carvalho,Jacinto de A.; Rezende,Fátima C.; Aquino,Reinaldo F.; Freitas,Wellington A. de; Oliveira,Eduardo C.
Data: | 2011-06-01
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Capsicum annuum L.; Função de produção; Lâmina ótima econômica.
Resumo: | O manejo da irrigação é importante não apenas por suprir as necessidades hídricas das culturas mas, também, por minimizar os problemas de doenças, lixiviação de nutrientes e gastos com consumo de água e energia. Objetivou-se, com o presente trabalho, uma avaliação técnica e econômica da produção do pimentão-vermelho em função de lâminas de irrigação. O experimento foi instalado em ambiente protegido, com delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos de reposição de água no solo (50, 75, 100, 125 e 150%) e quatro repetições. Os resultados permitiram concluir que o número de frutos por planta, o peso médio dos frutos e, consequentemente, a produção por planta, foram afetados pelos níveis de reposição de água no solo. A máxima produtividade foi de 35.300 kg ha-1 com a aplicação de 443,9 mm e a lâmina ótima econômica foi estimada em 443,5 mm. Os maiores retornos econômicos são obtidos mantendo a cultura com umidade próxima da capacidade de campo, repondo integralmente a quantidade de água consumida. A maior eficiência no uso da água foi estimada em 74,76 kg ha-1 mm-1, com a aplicação de 334,1 mm.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600005
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662011000600005
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.15 n.6 2011
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess