Data/hora: 13/06/2024 07:05:59

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Variáveis dimensionais de sementes de soja que influenciam o processo de semeadura
Autores: | Santos,Sérgio R. dos; Weirich Neto,Pedro H.; Fey,Emerson; Wobeto,Celso.
Data: | 2003-04-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Glycine max; Sementes de soja; Semeadora de precisão; Discos dosadores.
Resumo: | No processo de semeadura de soja (Glycine max (L.) Merrill), as semeadoras de precisão comumente utilizadas são as dotadas de mecanismo dosador tipo disco perfurado horizontal. Com vistas a um processo de semeadura eficiente, deve-se levar em consideração a velocidade e a homogeneidade das sementes entre outros. O objetivo deste trabalho foi estudar a influência das variáveis dimensionais das sementes de soja sobre a qualidade de semeadura. Para isto, foram usados uma semeadora de precisão, três cultivares de soja e quatro discos dosadores de náilon, submetidos a cinco velocidades de deslocamento. Como variáveis dependentes, analisou-se a porcentagem de enchimento do disco dosador e a porcentagem de danos físicos perceptíveis visualmente nas sementes. Com o intuito de se estimar o enchimento e a porcentagem de danos físicos causados às sementes, procedeu-se ao ajuste de um modelo pelo método "best subsets". Pode-se visualizar que tanto a diferença das variáveis dimensionais (comprimento e largura) entre as sementes e os orifícios dos discos, quanto a velocidade e o coeficiente de variação, influenciaram a porcentagem de enchimento dos discos dosadores.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100029
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662003000100029
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.7 n.1 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess